
附件

西安建筑科技大学华清学院教学家具采购项目内容
	序号
	设备名称
	品牌、规格、型号（或技术参数）
	数量

（张）
	备注

	1
	可移动双人课桌
	尺寸：长1200mm，宽400mm，高750mm；（带书网，背板为钢挡板）

桌架：一级冷轧钢管（宝钢）；

底脚为2.0mm钢板冲压成型；

顶板为1.5mm钢板冲压成型；

立柱70*30*1.2mm方通，层板及钢挡板为1.0mm钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂；焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀；

桌面：板材采用优质实木颗粒板（刨花板）三聚氰胺饰面，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm，2mm厚PVC封边。

书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂；

桌面颜色：为浅色系列；
	180
	1.提供钢板及钢管抽检报告；

2.提供课桌椅抽检报告；

3.提供板材小样：

饰面刨花板一块，一面PVC封边，一面为横截面，可见板材内材质；

4.提供成品样品1套；
5.提供板材色板供现场选色

	2
	可移动课椅
	尺寸：长450mm*宽430mm*高820mm（椅面距地高度450mm）

脚架：采用1.2mm厚冷轧方钢冲压焊接成型，方钢尺寸：25mmX25mm，底部及顶部管口设置PP材质脚垫；

方管表面经专用金属漆饰面；

椅面板材：采用优质实木颗粒板（刨花板）三聚氰胺饰面，座板厚度≥20mm，背板厚度≥16mm；

椅面颜色：为浅色系列，与课桌颜色一致；
	360
	


